**Investiční záměr**

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

|  |
| --- |
| Obnova Pomníku padlým v obci Vřesník |

1. Žadatel:

|  |
| --- |
| Obec Vřesník |

1. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

|  |
| --- |
| CZE 5204-3642 |

1. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

**Obsah akce** – oprava a restaurování stávajícího válečného hrobu, stav památky se nachází v havarijním stavu a je úměrný svému stáří. Na památníku je zřetelné povrchové i statické poškození.

Cílem je navrátit pomníku a obětem důstojný vzhled a uctění padlých na frekventovaném místě.

|  |
| --- |
| Obsahem akce je: Celková rekonstrukce památníku, vč. statického zajištění podkladu a obnova oplocení.Nezbytnost akce: havarijní stav |

1. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové finanční náklady na realizaci akce:** | **Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | Kč |
| 1. neinvestiční
 | 194 000 Kč |
| **Celková výše požadované dotace:** | **155 200 Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | Kč |
| 1. neinvestiční
 | 155 200 Kč |
| **Vlastní zdroje žadatele:** | **38 800 Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | Kč |
| 1. neinvestiční
 | 38 800 Kč |

1. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

**Lokalizace památky:**

Památka je umístěna na volném prostranství (při rozcestí/křižovatce), při pravé straně místní komunikace ve směru na obec Pecka, v obci Vřesník (Královéhradecký kraj, okres Jičín). Je umístěna na parcele Č: 5/4, která se nachází ve vlastnictví osoby: Novotný Vít, Erno Košťála 965, Studánka, 53012 Pardubice. GPS : 50°26'14.94"N, 15°37'36.81"E.

Katastrální mapa s vyznačením památky se nachází na str. 8.

|  |
| --- |
|  |

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

**Údaje o památce :**

Pískovcový pomník byl vztyčen v období I. republiky a jeho autorem je Josef jedlička z Vojic (insignie autora se nachází na čelní straně podstavce). Je určen památce 9 padlým spoluobčanům z obce Vřesník z období I. světové války (1914 – 1918). Památka není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

**Popis památky:**

Pískovcový pomník je vztyčen na zatravněném prostranství, při pravé straně místní komunikace ve směru na obec Pecka. (fotodokumentace)

Jedná se o pískovcovou vertikální památku, která původně byla obklopena dřevěným plůtkem, zapuštěným do pískovcových sloupků.

Ohraničení pomníku má obdélníkovou dispozici o rozměrech

360 x 360 cm a je vymezeno čtveřicí pískovcových sloupků o rozměrech nadzemní části 100 x 22 cm. Do nich byl po celém obvodu vsazen dřevěný plaňkový plůtek o výšce 90 cm. Ten byl z čelní strany opatřen přístupovým průchodem - brankou.

Bezprostředně před samotným tělesem pomníku je vytvořen betonový přístupový chodníček tvořící plochu 124 x 130 cm.

Základ památky tvoří třístupňový pískovcový podstavec. První stupeň tvoří horizontálně ložený pískovcový kvádr vysoký 20 cm, vytvářející obdélníkovou základnu o rozměrech 124 x 103 cm. Na ně navazuje druhý horizontálně ložený monolitický kvádr o rozměrech 109 x 90 cm.

jeho čelní stěně vpravo jsou vytesány insignie autora památky:

„Prov.; Jar. Jedlička; Vojice“.

Na podstavec navazují čtyři nárožně umístěné, vertikálně ložené válcové sloupky o průměru 28 cm, vysoké 31 cm. Jejich plášť je dekorativně zdoben reliéfem listových ratolestí (lipový list).

Na tuto část navazuje dvoustupňová římsa, vytvořená z horizontálně ložených kvádrů o rozměrech 93 x 73 x 15 cm, respektive o rozměrech 83 x 63 x 14 cm.

Na římse je umístěn 160 cm vysoký pilíř o obdélníkové základně 64 x 44 cm. Na jeho čelní straně je zapuštěna nápisová deska z černé žuly o rozměrech 60 x 36 cm nesoucí jména 9 obětí z období I. světové války (výška písma 4 cm). Vrchol pilíře je vertikálně i horizontálně členěn dekorativním lemováním a reliéfem listových ratolestí v nichž je vytesán nápis ,,ČSR“. Na jeho čelní pohledové straně je zároveň při horní základně vytesán nápis: „Památce padlým“. Při jeho patě je umístěn 43 cm vysoký reliéf čtyř erbovních štítů, znázorňující znaky zemí tehdejšího Československého státu (Čech, Slovenska, Moravy a Slezska). Celý pilíř se zároveň vertikálně (ke své vrchní základně) ve své ose souměrně zužuje.

Před pomníkem se nachází pískovcové přístupové schodiště tvořené dvojicí schodnic o rozměrech 32 x 123 cm x 18 cm (š x d x v). Po bocích schodiště jsou přiloženy masivní pískovcové bočnice o šířce 22 cm, vysoké 26 cm.

|  |
| --- |
|  |

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

**Nálezová zpráva stavu památky:**

Památka je jako celek významně staticky vyosena (směrem vzad). Vyosení je způsobeno zřejmě absencí výraznějšího základového zpevnění a rozpínavostí tehdejšího kořenového systému blízkého stromoví. Povrch jednotlivých částí památky je dále znečištěn řasou, lišejníky, a mechy. Povrch části podstavce a (čtveřice podpůrných a dekorativně zdobených sloupků je poškozen klimatickými vlivy se zřetelnou povrchovou destrukcí kamene. Na několika místech pomníku (podstavci, pískovcových sloupcích a ohrazení) jsou patrné mechanické porušení a poškození hran. Spáry u jednotlivých částí památky jsou popraskané. Písmo na nápisové desce je hůře čitelné z důvodu již dožívajícího zlatého kolorování. Dřevěný plůtek z ohraničení památky se nedochoval. Betonový přístupový chodníček položený bezprostředně před pomníkem je esteticky nevhodný a materiálově dožilý. U přístupového schodiště jsou patrny statické poruchy v oblasti pokřivených a odsunutých bočnic.

**Koncepce restaurátorského zásahu na památce:**

*Cílem restaurování je navrácení původních hodnot díla se zohledněním jeho stáří a autorský a řemeslný význam. Restaurátorské práce budou vedeny tak, aby dílo působilo čistým kompletním dojmem bez viditelných poškození.*

Celou památku je nutno před restaurátorským zásahem pečlivě rozebrat na jednotlivé části a opatřit prostor jejího znovu osazení novým betonovým základem o původním půdorysu a hloubce min

70 cm. Restaurátorské zásahy na jeho jednotlivých částech následně provést v prostorách zajištěných před jejich případným zcizením, či poškozením nepovolanými osobami.

Povrch jednotlivých části památky před samotným očistěním ošetřit biocidními prostředky určenými k odstranění biologických nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů.

Místa s povrchovou destrukcí kamene chemicky zpevnit (nejvíce povrch podstavce a sloupků).

Následné omytí a očištění povrchu památky musí být provedeno šetrně, aby nedošlo k úbytku původní hmoty (regulovanou tlakovou vodou). Chemicky odstranit případné anorganické krustové nánosy. Při výskytu solných výkvětů, tyto plochy odsolit zábaly.

Odstranit nekvalitní cementové vysprávky a spáry z minulosti.

Po očistění postupně zatmelit a doplnit jednotlivé poškozené prvky a povrchy památky za použití výplně (tmelu) stejné barvy, struktury, pórovitosti a nasákavosti jako původní materiál. U větších vysprávek použít jako kotevní součást nerezový drát.

Po těchto restaurátorských zákrocích památku jako celek znovu osadit na nový betonový základ. Nahradit přitom staré spojovací čepy za nové, vyrobené z nerezového a nízko roztažného materiálu. Provést nové vyspárování spojů na sebe navazujících částí památky.

V případě barevné retuše, tato musí být pouze lazurní a použita jen v nejnutnější možné míře. Písmo na stěnách pilíře a římsy zvýraznit kolorováním v černo šedém, či hnědo – červeném odstínu. Na nápisové desce se jmény zemřelých pak v barvě zlaté.

Na stávající betonový chodníček nalepit formátovanou dlažbou z broušeného prefabrikovaného pískovce (formát 40 x 40 cm). Dlažba bude nalepena flexibilním lepidlem a vyspárována. Jedná se o plochu cca 2 m2.

Na závěr povrch celé památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky.

Vyrobit a osadit do pískovcových sloupků dřevěný plůtek o výšce 90 cm k ohrazení pomníku (jednotlivé plaňky budou o min. půdorysu 4 x 2 cm) a budou ošetřeny barevným nátěrem v zeleném/hnědém odstínu. Plůtek bude z čelní stěny osazen i uzavíratelnou přístupovou brankou.

Na závěr povrch celé památky biocidně a hydrofobně ošetřit chemickými přípravky.

**Při restaurování budou použity tyto chemické prostředky v obdobných modifikacích:**

Aqua konsolidant Porosil Z, Aqua hydrofobní prostředek Porosil VV, ZV, biocidní prostř. Porosan Aqua, tmelový substrát Petra.

**Veškeré restaurátorské postupy a případné zásahy budou detailně zdokumentovány a popsány v Restaurátorské zprávě.** Renovaci této památky by měla provést osoba min. oprávněná k úkonům restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami….., dle přísl. znění zákonů – Sbírka zákonů č. 278/2008, č. 130/2008 a č. 71/1994 Sb.

**Renovaci této památky by měla provést osoba min. oprávněná k úkonům restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami…..**, dle přísl. znění zákonů – Sbírka zákonů č. 278/2008, č. 130/2008 a č. 71/1994 Sb.

Určení níže uvedeného rozpočtu oprav této památky proběhlo v souvislosti s posouzením a odborným zhodnocením na základě detailního zaměření, popisu, charakteru zpracování, historického určení, restaurátorského průzkumu a celkového zhodnocení jejího technického stavu osobou oprávněná k úkonům restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami….., dle přísl. znění zákonů – Sbírka zákonů č. 278/2008, č. 130/2008 a č. 71/1994 Sb.

|  |
| --- |
|  |

Položkový rozpočet akce:

Členit podle „***Popisu technického řešení***“, u jednotlivých nákladových položek povinně uvést ceny s DPH a bez DPH.

# Rozpočet oprav památky – Pomník padlým ve Vřesníku.

**Rozebrání památky….**

jeřáb – doprava 9 000,- Kč + ……………………………..

12 hod á 500,- Kč……………………………….. **15 000,- Kč Zhotovení nového základu památy...**

betonová směs/doprava 2,5 m3 - 8 000,- Kč + ……………………………..

10 hod á 500,- Kč……………………………….. **13 000,- Kč Osazení památky...**

jeřáb – doprava 11 000,- Kč + ……………………………..

16 hod á 500,- Kč + nové nerezové čepy 4 000,- Kč **23 000,- Kč** **Konsolidace………………………………………..**

10 hod á 400,- Kč + chemie 3 000,- Kč……… **7 000,- Kč** **Omytí a očištění pomníku, schodiště**

**i písk. sloupků ohrazení …………………….**

41 hod á 500,- Kč + chemie 5 000,- Kč +

amortizace čist. systému 3 500,- Kč……… **29 000,- Kč** **Tmelení a spárování pomníku,**

**schodiště i písk. ohrazení ………………………**

60 hod á 500,- Kč + tmel 6 000,- Kč………. **36 000,- Kč Patinování…………………………………………..**

12 hod á 500,- Kč + pigmenty/líh 2 000,- Kč… **8 000,- Kč Kolorování písma………………….………………..**

10 hod á 500,- Kč + barva 1 000,- Kč …………. **6 000,- Kč** **Biocidní ošetření……………………………**…….

7 hod á 400,- Kč + chem. postřik 3 200,- Kč….. **6 000,- Kč** **Hydrofobizace……………………………………..**

7,5 hod á 400,- Kč + chem. h. postřik 5 000,- Kč **8 000,- Kč** **Nová dlažba cca 2,5 m2, pokládka, lepidlo)…**

2,5 m2 nové dlažby á 1200,-

Kč/m2 + osazovací práce 4 hod á 500,- Kč…….. **5 000,- Kč Obnova dřevěného plůtku cca 15 mb….**

výroba/materiál 20 000,- Kč + barevná impregnace

8 000,- Kč + osazení 20 hod á 500,- Kč……… **38 000,- Kč**

**----------------------------------------------------------------------------------------------**

**Celkem: 194 000,- Kč**

* 1. Specifikace projektu:

V případě, že je akce součástí rozsáhlejšího projektu, uveďte jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech.

|  |
| --- |
|  |

Zpracoval: Kamenosochař a restaurátor

Vít Kotrbáček, Zborovská 1874 Hořice 50801

Štainer Tomáš, starosta obce Vřesník dne: 31.1.2024 Podpis (razítko): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_